**HTC Desire 526G Dual SIM**

**Especificaciones**

**TAMAÑO:**139 x 69.8 x 9.9mm

**PESO:**154 gramos

**PANTALLA:** 4.7 pulgadas qHD (540 x 960) TFT LCD

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/cpu.gif

**procesador**

* MediaTek MT6582
* QuadCore 1.3GHz

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/android.gif

**PLATaFORMa**

* Android™ 4.4
* HTC BlinkFeed™ & Video Highlights

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/storage.gif

**MEMORia**

* **Capacidad Total:**  8GB eMMC
* **RAM:** 1GB DDR3
* Ranura de expansión compatible con tarjetas de memoria microSD™ de hasta 32GB de almacenamiento adicional *(tarjeta no incluida)*

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/network.gif

**NETWORK**

* 2G - 850/900/1800/1900 MHz (SIM1 & SIM2)
* 3G – 900/2100 (SIM1 & SIM2)
* HSDPA - 21 Mbps, HSUPA hasta 5.76 Mbps

**SIM**

* Dual Micro SIM (USIM + USIM), Dual Standby, Smart SIM Switch

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/sensors.gif

**SENSOReS**

* Sensor de luz de ambiente
* Sensor de proximidad
* Sensor Motion G

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/connectors.gif

**CONectividad**

* 3.5 mm stereo audio jack
* Bluetooth® 4.0
* Wi-Fi® 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/camera.gif

**CAMaRA**

Cámara principal

* 8MP AF en la cámara principal, 1x flash LED, 1080p en grabación de video.

Cámara frontal

* 2MP en la cámara frontal
* 720p en grabación de video

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/multimedia.gif

**MULTIMEDIA**

Formatos de audio compatibles:

* Reproducción: .amr, .ogg, .mid, .mp3, .wav 3gpp
* Grabación: .3gpp"

Formatos de video compatibles:

* Reproducción: .3gp, .mp4, .avi
* Grabación: .3gp
* radio FM

**LocaLiZACIon**

* Antena GPS interna

http://www.htc.com/managed-assets/www/smartphones/common/specs/battery.gif

**BATERia[[1]](#endnote-1)**

* Capacidad: 2000 mAh
* Batería extraíble recargable de polímero de litio
* Tiempo de conversación: Hasta 14,78 horas para 3G
* Tiempo en espera[[2]](#endnote-2): Hasta 622 horas para 3G

**Adaptador AC**

* Rango de tensión / frecuencia: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
* Salida de CC: 5 V y 1 A

1. El tiempo de la bacteria (tiempo de conversación, tiempo en espera y de más) están sujetos a la red a la que se conecte el terminal. [↑](#endnote-ref-1)
2. Una especificación de tiempo de espera ("especificación") es un estándar de la industria que sólo tiene por objeto permitir la comparación de los diferentes dispositivos móviles, en las mismas circunstancias. El consumo de energía en estado de espera depende en gran medida de factores, incluyendo pero no limitado a la red, la configuración, la ubicación, el movimiento, la fuerza de la señal y el tráfico celular. Las comparaciones de los diferentes dispositivos móviles que utilizan tal especificación tanto, sólo puede realizarse en un entorno de laboratorio controlado. Cuando se utiliza cualquier dispositivo móvil en circunstancias de la vida real para el que está destinado el dispositivo móvil, el tiempo de espera podría ser considerablemente menor y será fuertemente dependiente de los factores mencionados anteriormente.

   **Nota**: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso [↑](#endnote-ref-2)